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	Электрический штабелер c местом для оператора - Rocla, тип S 16 


Коммерческое предложение

	Модель:
	S 16

	Фирма - изготовитель:
	Rocla

	Страна происхождения:
	Финляндия

	Год выпуска:
	2001

	Состояние:

Наработка:
	Хорошее
Около 3 012 м/час

	Электрический штабелер 

Rocla S 16
	Грузоподъемность - 1600 кг

Каретка бокового смещения 

	Мачта
	Строительная высота(в сложенном виде)– 3150 мм
Свободный ход – 2590 мм

Высота подъема – 8500  мм

	АКБ
	48V, 775 А/час (2014год)   

	Зарядное устройство
	D48/100 

	Стоимость, без НДС

НДС

ИТОГО
	        6 000,00 Euro
                                      1 200,00 Euro 
      7 200,00 Euro


Условия поставки и оплаты:
	Срок поставки:
	 Готов к отгрузке

	Условия платежа:
	По договоренности
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